Version 1.02.02 --> 1.02.03
###########################
Behobene Fehler
---------------
1. Fehler beim Setzen des Focus von den LCD-Anzeigen. Fehler beseitigt
   :erledigt
2. Lineare Messsonde funktioniert nicht
   :erledigt
3. Beim Umschalten auf SWR Relaisdaempfung auf 0dB schalten
   :erledigt
4. Bei SWR Daempfungsumschaltung deaktivieren
   :erledigt
   
Softwareaenderungen
-------------------
1. Filedialoge verbessert. Wenn moeglich werden die logischen Dateinamen gleich
   eingeblendet.
   :erledigt
2. Defaultwerte der Sonden und der SW auf logische Werte eingestellt.
   :erledigt

Version 1.02.03 --> 1.03
###########################
Softwareaenderungen
-------------------
1. Einfuegen eines neue Punktes in Option
   der PPLmode kann jetzt eingestellt werden, ohne der FW des PICs zu aendern
   Dieser Punkt wird erst einmal deaktiviert. (Einfuehrung der SW)

Version 1.03 --> 1.03.01
###########################
Softwareaenderungen
1. Einfuegen einer Onlinehilfe mit Informationen am Mousezeiger
   Die Hilfe ist aus/ein- schaltbar und wird in der Registry gespeichert.
2. Beim Eichen der log. Sonde werden automatisch die Daempfungsrelais mit geschaltet. Egal
   ob sie installiert sind oder auch nicht.
   
Version 1.03.01 --> 1.03.02
###########################
Fehler:
1. Bei Umschaltung wobbeln -> swr wird K2 nicht deaktiviert
   Fehler behoben.
2. Formatierung in den EditLine korrigiert (Leerzeichen am Anfang).
   Fehler behoben
---------------------------
Softwareaenderungen:
1. Noch mehr ToolTips eingearbeitet.
2. Vereinfachung der Frequenzeingabe. Hz Eingabe ist weiterhin moeglich. Zusaetzlich ist
   die Eingabe: 3m5 oder 3.5m oder 3,5m moeglich = 3 500 000 Hz.
   die Eingabe: 500k1 oder 500.1k oder 500,1k = 500 100 Hz.
   moeglich. Das geht schneller.
3. Bessere Beschreibung bei der Erzeugung der Y-Linie.

Version 1.03.02 --> 1.03.03
###########################
Fehler:
1. Es wurden undefinierbare Zeilen in der Konfiguration erzeugt fehler behoben
2. Das Infofenster war editierbar. Das fuehrt zu Irrtuemern. Jetzt ist es Readonly.
---------------------------
Softwareaenderungen:
1. Im Kursormenue "Ermittlung der Kabellaenge" mit eingearbeitet.
   Durch setzen des Kursors an der untersten Resonanzstelle wird die Laenge
   errechnet.
2. Im Kursormenue "Ermittlung der Kabeldaten" mit eingearbeitet.
   Durch setzen des Kursors an der untersten Resonanzstelle werden die Daten
   errechnet. Erforderlich als Eingabe die genaue gemessene Laenge des Kabels.
3. Bessere Beschreibungen in den Dialogfenstern.

Version 1.03.03 --> 1.04
########################
Fehler:
1. Beim Start ist im Menu Stop nicht deaktiviert.
---------------------------
Softwareaenderungen:
1. Bessere Beschreibungen in den Dialogfenstern.
2. Noch mehr ToolTips eingearbeitet

Version 1.04 --> 1.05
########################
Softwareaenderungen:

1. Totale Ueberarbeitung der SWR-Anzeige. Die alte SWR wurde entfernt und durch
   die neue SWR ersetzt. Die Anzeige ist jetzt linear und genauer. Es ist nur ein
   Eichvorgang erforderlich. Es brauchen keine zusaetzlichen waagerechten Linien
   erzeugt werden.
2. Die RS 232 wurde veraendert und unempfinglicher gegenueber Datenverlust gemacht.
   Verschwindet ein Byte (durch schlechte USB-Wandler, elektrischer Impuls, usw..)
   versucht die SW eine neue Synchronisation. Erst wenn 5 Versuche nicht klappen, 
   wird ein Dialogfenster angezeigt und Abgebrochen.
3. Wird Eichkorrektur aktiviert, erscheint am Checkbutton des entsprechenden Kanals
   die Schrifts des Sondennamen in ROT.
4. Ist der Kursor einmal aktiviert, bleibt er jetzt stehen und kann auch waerend des 
   Wobbelns verschoben werden.
5. Es wurden alle Abhaengigkeit der Aktivierung und Deaktivierung ueberarbeitet.
6. Bei der Installation wird keine Konfiguration mit installiert. Erst beim ersten
   Start des Programmes wird geschaut ob das Verzeichnis "hfm9" vorhanden ist. Wenn
   nicht wird das Verzeichnis angelegt und die Konfigurationsdatei mit Defaultwerten.
   Anschliessend werden noch 3 Sondendateien angelegt. Die 2 Defsonden + 1 Sondendatei
   fuer den liniaren Messkopf im Geraet.
   Der Vorteil dieser Vorgehesweise ist, dass die Konfiguration immer an der richtigen
   Stelle erzeugt wird (im HOME-Bereicht des Betriebssystemes).
7. Trennungsstrich im Infofenster immer an die richtige Stelle gesetzt (bei 2 Kanal-Betr.)  

Version 1.05 --> 1.05.02
########################
Fehler:

1. Bei Abbruch der Datenverbindung zur Baugruppe werden einige Teile der SW nicht wieder
   aktiv. Fehler behoben.
2. Im Objekt "Configuration" werden undefinierte Teilstings abgespeichert. Sie verbleiben
   dann als "Muell" im Konfig-File. Fehler behoben.
3. Im Bereich der X-Achse hat immer der letzte Schritt rechts gefehlt. Das wurde vor allen
   bei einer geringen Schrittanzahl deutlich. Jetzt wird der volle X-Bereich beim Wobbeln
   ausgenutzt.
4. Beim Abfahren der Kurve mit der Mouse konnte man den rechten Rand nicht erreichen. Fehler
   ist behoben.
5. Normalisierung der Eingabewerte (Anfang, Ende, Schritte) mathematisch verbessert. Korrektur
   der Berechnung der Messpunkte. Bei z.B 3 Messpunkten ist ein Messpunkt am Angang, einer am
   Ende und einer in der Mitte des Fensters. So ist das richtig.
6. Beim Editieren der Messpunkte wird die Endfrequenz nicht sofort geaendert, weil ungewollt
   die Endfrequenz sofort geaendert wird waerend der Eingabe. Das ist nicht vorteilhaft. Die
   Aenderungen werden entweder durch die Entertaste oder durch das beginnende Wobbeln angezeigt.
-------------------------------------------------------------------------------
Softwareaenderungen:

1. Im Arbeitsblatt "Wattmeter" wurden die Checkbutton 10dB und 20dB durch eine Combobox
   ersetzt. In der Combobox koennen bis zu 5 zusaetzliche krumme Daempfungwerte eingegeben
   werden. Diese werden in der "hfm9.hfc" mit gespeichert und stehen wieder zur beim 
   naechsten Programmstart zur Verfuegung. Ich habe zum Beispiel einen Leistungsmesskopf 
   (20Watt) mit einem Messausgang von -35dB. Gebe ich in der Combobox "35" erhoeht sich die
   Leistungsanzeige um 35dB und ich kann direkt die richtige Leistung ablesen.
2. Neuer Punkt im Wobbelfenster ist "SWR_ant". Damit ist es moeglich das SWR direkt an der 
   Antenne rechnerisch zu ermitteln und darzustellen. Es wird die Daempfung pro 100m 
   eingegeben und die Kabellaenge. Die Darstellung der SWR-Kurve an der Antenne ist "blau"
3. Die Glaettung der Darstellungskurve beim "SWR" und "SWR_ant" wurde etwas verbessert. 
   Die mathematische Verbesserung kann aber auch ausgeschaltet werden in der Option.
4. Die groesse des Wobbelfensters kann in der groesse beliebig angepasst werden. Beim Drucken
   wird das Wobbelfenster fuer den Moment des Druckens verkleinert um die richtige Darstellung
   zu erziehlen.
   
Version 1.05.02 --> 1.06
########################
Ins Netz gestellt

Version 1.06 --> 1.07
#####################
Fehler:
1. Im Wattmeter wird die ComboBox fuer die Daempfung nicht neu Aufgebaut beim Nachladen einer
   anderen Konfiguration. Dadurch Summieren sich selbst definierte Werte auf.Fehler beseitigt
2. Das Wattmeter braucht nicht mehr deaktiviert werden wenn auf SWR usw. umgeschaltet wird
   da alle Eichungen nur noch in einer Datei stehen. Fehler beseitigt
3. Beim Drucken aendert sich die Kursorposition. Fehler beseitigt.   
-------------------------------------------------------------------------------
Softwareaenderungen:

1. Im Wobbelfenster unten in der Mitte wird zusaetzlich der Frequenzbereich eines X-Rasters
   angezeigt.
2. Im Wobbelfenster kann jetzt noch die Betriebsart "Impedanz" ausgewaehlt werden. Erforderlich
   fuer die Messung ist ein zusaetzlicher Widerstand, der zum SWR-Messkopf in Reihe geschaltet
   wird. Die Impedanzanzeige ist im Bereich 0 - 200 Ohm und ist ein Absolutwert.
3. Welche Konfigurationesdatei verwendet wird steht jetzt mit in der Kopfzeile des Programmes.   
4. Beim Programmstart kann als Argument eine andere Konfigurationsdatei angegeben werden als
   "hfm9.hfc". Dadurch ist auch der Betrieb von 2 NWTs an einem PC moeglich.
5. Die 6dB Anzeige wurde erweitert. Zusaetzlich wird die 60dB Grenze ermittelt und angezeigt
   (wenn sie erreicht wird). Aus diesen beiden Werten wird dann noch der Shape-Faktor errechnet
   fuer eine Beurteilung von Bandfiltern.
   
Version 1.07 --> 1.08
#####################
Fehler:
1. Bei der Eingabe "3M" wird gewandelt auf "3m" (bessere Normalisierung)
2. max und min Wert bei SWR ueberpruefen. Da stimmt etwas nicht. Fehler gefunden. Das war nur
   wenn Eichkorrektur aktiv und nach dem Eichen.
3. Eichen Kanal 2 bei SWV sperren.
4. Kursoraktivitaeten waehrend des Wobbelns gesperrt. Bei manchen OMs ist das Programm
   abgestuerzt. 
5. Beim Laden und Speichern der Kurven wird SWRant ünd Impedanz 
   mit beruecksichtigt und gespeichert.
-------------------------------------------------------------------------------
Softwareaenderungen:
1. Aenderungen in der Doku. erledigt
2. Anzeige Shapefaktor ans Ende der 60dB Anzeige gesetzt.
3. Kursoransicht geaendert in Dreieck aud der Spitze.
4. Kusorgroesse passt sich der Windowsgroesse an.
5. Im Wobbelfenster wird 0dB-Linie Dunkler dargestellt.
6. Bei Impedanz 50 Ohm Linie Dunkler hervorgehoben
7. Q(3dB) ausrechnen + Guete; Q=Fres / Bandbreite. Die Guete wird gleich mit
   ausgerechnet und angezeigt.
8. Alle Texte "SWR" in "SWV" geaendert.
9. Einfuegen einer Toolbar mit Schnellstarticons fuer die wichtigsten
   Funktionen.
10.Es koennen Frequenzmarken eingeblendet werden (blau). Alle Baender + 3 Zusatz-
   frequenzpaare.
11.Einfuhrung einer Art Frequenzlupe. Den Mittelpunkt bildet der Kursor.
   Der Frequenzbereich kann verdoppelt oder halbiert werden. Damit kann
   man sich erneute Frequenzeingaben sparen. Die Bedienung geht schneller.

Version 1.08 --> 1.09
#####################
Fehler:
1. Fehler in der Berechnung bei der Eichung im Wattmeter Kanal 2. Es wird ein Parameter
   aus dem Kanal 1 faelschlicherweise mit benutzt. Fehler behoben.

-------------------------------------------------------------------------------
Softwareaenderungen:
1. Leistungsmessung wurde verbessert. Jeder Messgang besteht jetzt aus 10 Messungen
   im Abstand von 10mSek. Von diesen 10 Messungen wird dann ein Mittelwert gebildet. Das 
   steigert die Messgenauigkeit, auch beim Eichen werden genauere Ergebnisse erziehlt.
2. Um die Leistungsanzeige ruhig zu gestalten wurde eine Spitzenwertanzeige implementiert. 
   Zeitverzoegerung etwa 1 Sekunde.
3. Die eingestellte ZF im VFO ist jetzt auch fuer das Wobbeln aktivierbar. Das moecheten 
   einige Nutzer fuer Spektrumanalyser-Vorsaetze mit ZF nutzen. Dadurch wird die richtige
   Frequenz im Wobbelfenster angezeigt und es braucht nicht umgerechnet werden.
4. Die Wobbelfrequenzgrenze und die VFO-Frequenzgrenze ist jetzt in der Option einstellbar.
   Meine SW wird inzwischen fuer noch mehr HW-Aufbauten verwendet.
   1. Der NWT7 von Bernd Kernbaum mit dem AD9850 / AD9851 Frequenzgrenze ~ 70MHz
   2. Der NWT01 vom FA mit dem AD9951 Frequenzgrenze ~ 160MHz
   3. Der HFM9 von Bernd Kernbaum auch mit dem AD9951 Frequenzgrenze ~ 160 MHz
   4. Ein NWT von DL1ALT mit dem AD9858 Frequenzgrenze ~ 560 MHz
   Mit der Einstellung VFO-Frequenzgrenze aendert sich auch automatisch der Drehknopf fuer 1MHz,
   so das die volle Frequenz - 1Hz einstellbar ist.
5. Einfuegen von Tooltips in der Option.
6. Einstellen der VFO-Frequenz mit der Tastatur:
   Q      W     E      R     T      Z
   +10MHz +1MHz +10kHz +1kHz +10Hz +1Hz
   A      S     D      F     G      H
   -10MHz -1MHz -10kHz -1kHz -10Hz -1Hz
   Dadurch ist eine schnelle Einstellung moeglich

Version 1.09 --> 1.09.02
########################
Fehler:
1. Fehler in der Soeicherung der Wobbelgrenzfrequenz. Fehler behoben 
-------------------------------------------------------------------------------
Softwareaenderungen:
1. Es wurden noch 2 Comboboxen fuer das Einstellen der Wobbelkurve mit Shift von -10 bis +20dB
   in 1 dB-Schritten eingefuegt. Zur Bedienung mit der Mouse auf die Box gehen und mit dem
   Mouserad die Verschiebung einstellen. Die Beschriftung der Y-Achse wird ROT wenn Shift aktiv.
2. Der VFO kann umgschaltet werden, so das die 4-fache Frequenz ausgegeben wird. Das ist sinnvoll
   fuer SDR-Projekte die mit Frequenzteiler arbeiten um das I/Q Signal zu erzeugen.

===================================================================================================
===================================================================================================

Version 1.09.02 --> 2.00.04
###########################
Neue Version:
1. Grafik neu programmiert. Jetzt wird der Wobbelvorgang kontinuierlich dargestellt. Das war
   notwendig fuer die Funktion des Wobbelkurvenmanagers.
2. Ein Wobbelkurvenmanager wurde mit eingefuehrt. Das Uebereinaderlegen von max 4 Kurven ist
   damit moeglich.
3. Bis zu 5 Kursor koennen jetzt aktiviert werden.
4. Das Eichen des Wattmeters wurde angepasst. Beim NWT01-FA ist der Generatorpegel bei 1MHz etwa
   4,25dBm. Dieser Pegel wird als Voreinstellung als erster Messpegel eingeblendet. Der zweite
   Messpegel wird wieder mit einem Daempfungsglied erzeugt. Das Daempfungsglied ist jetzt auch
   frei waehlbar.
5. Am Wattmeter kann jetzt der Frequenzbereich der des zu messenden Pegels eingestellt werden.
   Dadurch wird der Messfehler des AD8307 bei hoeheren Frequenzen ausgeglichen. Die Daempfungswerte 
   wurden aus dem Buch "HF-Messungen mit dem Netzwerktester" uebernommen.
6. Die Farben der Wobbellinien koennen jetzt in der "Option" beliebig eingestellt werden.
7. Die Darstellung der lin. Sonde ist jetzt auf einer Seite in dB

Version 2.00.04 --> 2.00.05
###########################
Fehler:
1. Nach Daten HOLEN steht das Datum in der Infozeile. Wird die Datei gespeichert steht immer
   noch das Datum in der Infozeile und nicht der Dateiname. Fehler beseitigt.
2. Im Watttmeter wird die Messfehleranpassung in die verkehrte Richtung berechnet. 
   Fehler behoben.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Softwareaenderung:
1. Update von QT4.2 auf QT4.3.1
2. In der Option wurde ein Punkt mit eingefuehrt der den Betrieb eines neuen FA-Daempfungsgliedes
   0, 6-68 dB erlaubt.

Version 2.00.05 --> 2.01
########################
Fehler:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Softwareaenderung:
1. Anpassung des Daempfungsgliedes vom Funkamateur. ACHTUNG fuer das neue Daempfungsglied ist eine neue
   PIC-FW erforderlich. Diese FW wird zu entsprechender Zeit ins Netz gestellt. Beim Benutzen der alten
   FW aendert sich nichts.
2. Das Daempfungsglied-FA wird beim Eichen automatisch mit eingeschleift. Egal ob linear oder log.