Version 6.18
*********************************************************************

Contest
- ARRL 160: Neue Regeln eingearbeitet


Version 6.17
*********************************************************************

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Farbe in Worked List bei UKW-Contesten zeitweise falsch



Version 6.16
*********************************************************************

Locator Map:
- Knopf "Copy" (in die Zwischenablage)

Contest - Work
- Hotkey "CTRL-I": Sende interne DX-Meldung ohne Nachfrage + ESC

Contest - Export Account Log
- WAE: QTC-Prüfungen erweitert (Auto-Korrekturen und Warnungen)
- STF: Datum/Uhrzeit des Log-Exports eingefügt

Telnet
- Fenster-Minimierung gespeichert


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- EDI-Output: PBand bei Einband-Contesten (wieder) versorgt.


COUNTRY.TXT Version 6.16
-----------------------------------
- BS7 : ITU zone 44 --> 50
- BS7 : CQ zone 24 --> 27
- E5/N: CQ zone 31 --> 32
  
         


Version 6.15
*********************************************************************

Contest
- Neu: Ukrainian DX

QSO - Import - ASCII
- Locator hinzugefügt


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Runtime error bei Strg-F12 in SSB



COUNTRY.TXT Version 6.15
-----------------------------------
- CP : ITU zone 12 --> 12/14 
- CE9: ITU zone 73 --> 67/69/70/71/72/73/74



Version 6.14
*********************************************************************

"Worked"-Liste der Work-Fenster überarbeitet:
- Nur noch eine Liste am jeweils aktiven Work-Fenster
- Länge einstellbar
- Suche nach Rufzeichen und/oder Locator
- Suche nach Rufzeichenteilen (immer, ohne '*')
- Suche auch in Locatorliste (nicht nur Log und Masterliste)
- Neue, länger laufende Suchfunktionen im Hintergrund
- Anzeige von Entfernung und Richtung bei den geloggten VHF-QSOs

WinKey unterstützt

Transceiver JRC JST-135 unterstützt

Contest - Export - EDI
- Separate Felder für Postleitzahl und Ort

Contest
- Neu: RDA, Croatia CW, TOPS Activity, AGCW VHF/UHF

Contest - Work - VHF
- Mehrere Bänder trotz Einband-Wertung in einem Work-Fenster erlaubt,
  bandweiser EDI-Export möglich
- Anzeige des km-Durchschnitt (nur bei Einband-Contesten ohne Multi)

QSO - Print Log
- Operator wählbar

QSO - Export
- Generell wählbar: Operator, incl. Conteste
- CSV: Contest-Points hinzugefügt

Settings - QSL Layout
- Testprint/display: SWL schaltbar
- Set positions/size: Automatisch selektiert

QSO - Export - All Ucx Logs
QSO - Import QSOs - UcxLog - Updated QSOs
- Neu, z.B. für QSL-Bearbeitung auf einem anderen PC

QSL - LOTW Import
- Anzeige der Daten neuer QSLs

Settings - Station
- Umrechnung von Koordinaten in Locator möglich
- LPT-Port Pin 16 schaltet bei TRX 3 und 4

Windows - DX Cluster
- Selektierte Zeile geht nach 10s automatisch wieder zum Ende der Liste

QSO - Work / Edit Full / Group Modify - QSL Print
- Zusätzlich zum Vormerken des QSL-Drucks auch "nicht" und "Niemals" möglich.

Telnet intern
- Auto-Connect/Login

MANAGER.TXT
- aktualisiert 06.09.2007
 


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Vista-Runtime-Error
- Maus-Rad in einigen Listen aktiviert
- Bandmap: Erste Zeile nicht selektierbar
- ICOM Bandbreite-Einstellung pro Mode erhalten
- ADIF-Export: QSO-Nummer falsch angezeigt
- MMTTY: "Delay PTT on -> key on" realisiert
- Map: Anzeige der Locator-Position auch ohne Rufzeichen
- TRX-Offset > 6 Stellen ermöglicht
- Fensterinhalt zu groß (XP, Vista) 

COUNTRY.TXT Version 6.14
-----------------------------------
- Prefix E7 zu T9 hinzugefügt
- Prefix U5 zu UR hinzugefügt
- Prefixbereich XX0-XX8 von CT zu BY verschoben


Version 6.13
*********************************************************************

ADIF-Import: QSL_SENT_VIA=D verarbeitet 

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Seltener Programmabsturz (Blockierung) aus DX-Cluster behoben
- QSO-Work, Strg-M nicht für alle Modes wirksam



Version 6.12
*********************************************************************

Seltener Runtime-Error bei "Sort Log" behoben.


Version 6.11
*********************************************************************

Windows-Default-Soundkarte (wieder) wählbar.


Version 6.10
*********************************************************************

Achtung: Neue Version von Setup.exe

"HTML Help" anstatt "Windows Help" verwendet (wegen Vista).

DX Cluster über internen Webbrowser möglich.

Settings - Station:
- Komplett überarbeitet
- Portauswahl vereinfacht
- Anzahl der steuerbaren Transceiver von 2 auf 5 erweitert
- Sound-Karte wählbar 
- Schalter für Frequenz/Mode-Einstellung beim Umschalten zwischen Work-Fenstern

QSO - Work - DXpedition
- Hinweis angezeigt, daß "DXpedition" zur Größenänderung ausgeschaltet werden muß.
- Gemeinsames Feld für RST und RST-Zusatz (Schlüsselworte Srsta+Rrsta entfallen)

Contest
- Export - EDI-Format: Feld 'Power' ergänzt, 'Club' deaktiviert für DL (nur DOK).

QSL Print
- Neue Auswahlmöglichkeit: Nur drucken, wenn noch nicht für Band und Mode gesendet. 

QSL - Print/Received - Export ADIF
- Abfrage für setzen "QSL sent" im Log

Contest - New:
- Regional VHF: Allgemein verwendbarer monatl. VHF/UHF-Contest mit Multi-Band-Wertung

Network
- Anzeige der Zeitdifferenz zwischen PC-Uhren

DX-Cluster - Übernahme in QSO-Work
- Bei 2 Locators im Kommentar: Besseren ermitteln


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- QSO - Work - DXpedition: Grafikfehler bei erster "Logged"-Anzeige behoben
- SSA-Contest - Cabrillo-Log: Rcvd Exchange Position korrigiert
- AGCW QRP/QRP-Contest: Punkte korrigiert
- QSL - Print: Letztes QSO drucken, End date >= Begin date
- Contest - Continue: "Checklog VHF" erhalten 
- Network: "Undo"-Fehler behoben
- Network: Fehler bei "Incremental shared number per band"
  und loggen auf gleichem Band behoben
- Fensterposition auf Zweit-Monitor wiederhergestellt
- Setup: Fehler bei Datenverzeichnis mit Leerzeichen behoben 


Version 6.09
*********************************************************************

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Settings - Station: Knopf "Detect LPT" wieder aktiviert

COUNTRY.TXT Version 6.09
-----------------------------------
- Offizieller Montenegro-Prefix: 40
  (provisorischer Prefix Z4 wird konvertiert)


Version 6.08
*********************************************************************

Scan:
- Neu: QSOs mit unbestätigten Band/Mode-Länderpunkten

Contest
- Neu: YU DX
- ARI: Provinzen aktualisiert
- UBA-DX: EU-Länder aktualisiert

QSL - Print/Received
- 'Export' der Druckliste in ADIF

QSL
- Neu: 'Import ADIF print list'

QSO - Import - ADIF/ASCII
- Eintrag des aktuellen Operators in importierte QSOs möglich

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- MVP-Contest VHF, Punkt-Anzeige



Version 6.07
*********************************************************************

Settings - Station
- neuer TRX "ICOM Trcv.= OFF"
- TRX-Liste sortiert

Windows - DX Cluster
- Aktivitätsbalken

QSO - Work
- Automatische Anpassung der Schriftgröße bei überlangen Texteingaben

ADIF Export/Import
- ADIF-Country-Codes unterstützt

Contest
- Export - EDI-Format: Felder ergänzt.
- Neu: Brandenburg Klubstationswettbewerb

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Änderung ICOM-Frequenz/Mode bei Programmstart
- QSO - Edit Full: Falscher Contest-Hinweis am Jahresanfang
- Contest - Work - Feld Worked: Doppel-QSOs nicht immer Rot
- Contest - VHF - Work: Manuell eingegebenen Locator bei Call-Änderung
  nicht aus DB überschreiben
- Contest - 10-10: Falsche Feldanordnung im skalierbaren Work-Fenster
- MVP-Contest: Geteilt in HF und VHF, SSB+FM gewertet
- Contest - Duplicate List: Fehlfunktion behoben
- EDI-Export: Rcvd. Locator jetzt aus rcvd. Kontrollnummer entnommen
    (nicht aus Locator-Feld, Differenzen durch Editieren möglich)
- EDI-Export: Codes für Crossmodes
- Größe des RTTY-Receive-Fensters  


COUNTRY.TXT Version 6.07
-----------------------------------
- Prefix-Änderung ZK1# zu E5/: N/S vertauscht
  
COUNTRY.TXT Version 6.06
-----------------------------------
- ADIF-Country-Codes eingefügt



Version 6.05
*********************************************************************

View
- neu: NCDXF Beacons

Startup
- Log-Laden und -Import für große QSO-Zahlen bis zu 5-fach beschleunigt

Contest
- Neu: RTC-Party, LZ DX, REF
- Export - EDI-Format: Neue Felder für Equipment.
- Übernahme US-Staaten aus Callbook in Rcvd. Nr. (WW160, ARRL, ARRL 10m)
- RTTY - Auto-Detect: Ignoriert Doppel-Calls 
- HA-DX: Prüfung des Country Code hinzugefügt 

Send
- 'ä ö ü @' in CW möglich (nur direkt im Sendetext-Feld)

Telnet intern
- Fenstergröße und -position gespeichert

TRX-Steuerung
- neu: FT-2000 (versuchsweise)

Settings - Station
- neu: "Detect COM ports"

MANAGER.TXT
- aktualisiert 19.02.


Behobene Fehler
-----------------------------------
- Enter in RTTY Sendetext-Feld wirkt nicht mehr als 'neue Zeile'
- Runtime error in Map bei fehlendem eigenen Locator
- "Round Member"-Fenster schließt sich beim Entfernen von Calls nicht
- QSO-Work mit "Keep last RST": ESC -> falsch 599
- QSO-Work: "Worked" bei leerem Jahreslog nicht gelöscht.
- Hell-Lila Farbton (neuer Bandpunkt) etwas kräftiger für Notebooks.
- Cabrillo: 'HA DX' in 'HA-DX' geändert
- ICOM: Falsche Modeanzeige nach Frequenzwechsel.
- Erkennung/Warnung bei großen Systemfonts verbessert
- Fehler bei COM-Ports > 9
- Unerwünschte Selektion in "Worked"-Feldern (blauer Hintergrund)
- Größe der Druckaufträge mit Bildern verringert  



COUNTRY.TXT Version 6.05
-----------------------------------
- Versionsnummer zukünftig gleich der Programm-Version bei Ausgabe
- Neu: KH8/S  Swains I.
- Neu: Z4     Montenegro (provisorisch)
- Einige Prefixe in gebräuchlichere geändert:
  1A	1A0
  3D2#1	3D2	
  3D2#2	3D2/R
  3D2#3	3D2/C
  3Y#1	3Y/B            
  3Y#2	3Y/P
  FK#1	FK		
  FK#2	FK/C		
  FO#1	FO		
  FO#2	FO/C	
  FO#3	FO/M		
  FO#4	FO/A		
  JD#1	JD1/M	
  JD#2	JD1/O
  R1F	R1FJ		
  R1M	R1MV		
  VK0#1	VK0/H	
  VK0#2	VK0/M
  VP6#1	VP6		
  VP6#2	VP6/D	
  VP8#1	VP8/F	
  VP8#2	VP8/G
  VP8#3	VP8/O
  VP8#4	VP8/H
  VP8#5	VP8/S
  VP8#6	CE9
  VU#1	VU7	
  VU#2	VU4	
  ZK1#2	E5/S
  ZK1#1	E5/N
  4U#1	4U_IT
  4U#2	4U_UN
  TA#1	TA



Version 6.04
*********************************************************************

- QSL-Manager-Datenbasis

- "Work"- und "Send"-Fenster skalierbar

QSL received
- SWL-Karte, Rcvd RST leer: Druck von 'wkd ...' in RST-Feld (statt Remarks)

QSO - Convert to Contest
- neu

Group Modify
- erweitert um "Sent Nr"



Version 6.03
*********************************************************************

QSO-Work
- Neue Funktion "Add call sign" für QSO-Runden
- Namensliste unterstützt
- Begrenzung auf 100.000 neue QSOs pro Start aufgehoben

Main Window
- Neuer Knopf: Show QSOs '... act. band+mode'

Contest-Work
- Begrenzung auf 100.000 QSOs pro Contest aufgehoben
          
Settings-Station
- Auswahlfeld "DXpedition" in QSO-Work verschoben

Map - Rectangular
- Stunden-Gitter per Pop-Up-Menü oder Doppelklick anzeigbar

Neuer TRX:
- FT-767 (passiv)

Telnet integrated:
- Host/Port-Liste (letzte 5 Einträge))

Received RTTY - Auto detect
- Rufzeichen-Erkennung nach 'DE'

Behobene Fehler
---------------
- QTC-Mindestzeilenlänge von 10 auf 6 verringert
- Fieldday: MIXED erlaubt (teilweise zusätzlich RTTY möglich)
- QSO - Export - ADIF: Fehlende Ende-Zeit
- Network - Contest: Single Band mit Shared Number ermöglicht
- EDI-Format: 'QsoRecords' korrigiert in 'QSORecords'
- EDI-Format: auch DOK ausgeben (Feld PExch) 
- QSO-Edit-Full: Erfassen neuer QSOs (Tabulator/Vorgaben) verbessert
- QSO-Work: Länge Award/Count-Feld erhöht.
- Contest - Export - Account Log - WWDX RTTY: Cabrillo-Format korrigiert
- Öffnen des RTTY-Receive-Fensters ohne MMTTY unterdrückt
- Send Window - RTTY: Enter im Sendetext für neue Zeile möglich.
- HADX-Contest: Regeln HA-Teilnehmer hinzugefügt
- WAE-Länderbestimmung korrigiert

COUNTRY.TXT Version 3.28
------------------------
- Timor-Leste ITU-Zone 51 --> 54


Version 6.02
*********************************************************************

Contest
- New: Liste in alphabetischer Reihenfolge
- Work: Worked-Liste verbessert

Neue Conteste
- 10-10 Sprint Party
- Original-QRP-Contest
- European DX Championship

QSO/Contest-Work:
- Knopf "DX" ermöglicht auch das Senden interner Messages (anstatt Shift-ESC)

MMTTY
- AFSK-TX-Mode schaltbar SSB oder Packet 

Behobene Fehler
---------------
- Contest-Continue : Suchfunktion korrigiert
- Contest-Statistics: Werte der ersten Stunde und Zeitverschiebung korrigiert
- Contest-Network: "Shared numbers" auch für Single-Band-Klassen erlaubt  
- REG1TEST-Ausgabe (EDI) korrigiert
- SAC-Contest: Regeln für scandinavische Stationen ergänzt
- WWSA Contest: Regeln für SA hinzugefügt
- NAC Contest: Entfernung (km) aufgerundet zur Punktzahl
- QSO-Work: Speicherung der Frequenz pro Band/Mode bei manueller Änderung
- QSO-Work: Manuell veränderte Zeit -> Loggen als Beginn- und Endzeit 
- QSO-Statistics: Gesamtzahl korrigiert (-1), Zahlen rechts ausgerichtet
- QSL-Print: Falsche Anzeige bei mehr als 9 QSLs pro Rufzeichen korrigiert
- QSL Papiergröße: CheckBox zum Unterdrücken der manuellen Einstellung
- TRX-Kopplung: Kenwood-Frequenzbereich auf 2 GHz erweitert
- WSocket-Units aktualisiert


Version 6.01
*********************************************************************

QSL Layout:
- Papiergröße einstellbar.
- Freie Skalierung.
  
Settings - Printer: Auswahl wird gespeichert.

Contest: Neu Helvetia-VHF/UHF/Microwaves-Contest

WAEDC, QTC Receive: Hotkeys ',.-' wie im Work-Fenster/Rufzeichen


Behobene Fehler
---------------
- Um eine Stelle verschobene Frequenzangabe in DX-Cluster-Meldung abgefangen.
- Log-Datei-Verschiebung zwischen PCs während des Contests: Erhöhen der Kontrollnummer korrigiert. 
- FT840/900/990: CW-Bandbreite setzen auf "schmal"
- Falsche Landesanzeige in selbst gesendeten DX-Cluster-Meldungen
- QSO-Work: Manuell eingegebenen Locator bei Bandwechsel erhalten


COUNTRY.TXT Version 3.27
------------------------
- E5 --> S. Cook Is. / N. Cook Is.




Version 6.00
*********************************************************************

Neues Netzwerk-Konzept:
- Dateifreigabe und Master PC nicht mehr benötigt
- Komplette Über-Kreuz-Synchronization der Logs im Hintergrund nach Netzwerkstörung 

Master-Daten unterstützt

Neuer TRX:
- FT-900 = FT-840 
- FT-100

Neue Conteste:
- SP-DX
- Mecklenburg-Vorpommern

QSO - Work: Popup-Menü für Steuerung der QSO-Beginnzeit

Contest - Work (VHF): Hotkey Strg-F für Mode FM

Settings - Station: Neues Feld "Code for Zero"

DX Cluster - Watch: Anzeige bereits gearbeiteter Rufzeichen schaltbar.

Import - ASCII: "District" hinzugefügt 


Behobene Fehler
---------------
- Nummernbereich der ITU-Zonen von 80 auf 90 erweitert
- Ziffern in W-Rufzeichen werden nicht mehr zur Zonenbestimmung genutzt
- Konflikt mit nationalen Windows-Einstellungen für Zeit-Separator und -Format
- RST/Nr-Erkennung in UKW rcvd. Nr. verbessert
- European Sprint: RST nicht erforderlich 
- Record: Anlegen neuer Datei pro Stunde unsicher
- DX Cluster - RX markiert: Band/Mode-Änderung TRX wirkt nicht auf Auswahl
- Russian DX Contest: Punkte korrigiert, Regeln für russische Teilnehmer hinzugefügt
- Hotkeys für CW-Geschwindigkeit nicht immer wirksam ohne geöffnetes Send-Fenster
- DARC-UKW-QRP-Contest: Mode in MIXED geändert
- QSO-Work (Dxpedition): QSO-Rate korrigiert
- DARC Funkertag QSO-Party: Bedingungen aktualisiert
- NAC-Contest: Bandfaktor korrigiert
- Worked-List: Anzeige von Call mit '/' am Ende
- VU4AN/VU3xxx: Such- und Manager-Probleme bei QSL-... behoben 


COUNTRY.TXT Version 3.26
------------------------
- JD1#1 ITU zone 65 --> 90






