Version 6.48
*********************************************************************

TRX-Kopplung
- Farbe des Band-Feldes wird gelb bei Verbindungsverlust

Call Book
- Fenstergröße einstellbar

Member-Listen
- FIRAC hinzugefügt

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- DX-Cluster-Einstellungen nicht immer gespeichert
- Sporadischer Fehler beim Schließen des Contest-Work-Fensters

COUNTRY.TXT Version 6.48
--------------------------------------------------------------------
- DXCC "Deleted Countries" eingefügt
- Neue Special Calls
  8N1OGA        JD1/O   20020101-20031231
  FO/DL1AWI     FO/M    20010101-20011231
  FO/DL1AWI     FO/A    20060101-20061231
  MC0SHL         GW
  PW0T          PY0T
  ZW0SB         3Y/P
  ZW0SW         3Y/P
  UZ2F*         UA2     19930101-
  ZK1NDS	E5/N	20010506-20010512
  ZK1NDS        E5/S	20010430-20010505
  ZK1NDS	E5/S    20010513-20010519
  ZK1NFK	E5/N	20010506-20010512
  ZK1NFK        E5/S	20010430-20010505
  ZK1NFK	E5/S    20010513-20010519



Version 6.47
*********************************************************************

DXCC "Deleted Countries" vorbereitet (COUNTRY.TXT noch in Vorbereitung).

DX Cluster - Contest:
- Band- und Mode-Auswahl freigegeben
- Neuer Schalter "Suppress External"

Contest
- USKA Weihnachtswettbewerb: Regeln aktualisiert


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Bayern Ost Contest: HF korrigiert, VHF/UHF entfernt (nicht unterstützbar)
- HSC Contest: Getrennte Logs für Februar und November
- Windows "Socket Error # 10054"




Version 6.46
*********************************************************************

QSO - Work
- Pop-Up-Menü zum Freigeben nationaler Zeichen bei Name/QTH/Remarks

Settings - Operator
- Neues Unter-Menü: "Copy settings from chief Op"
- Warnung, wenn sich das eigene Rufzeichen während eines Contests ändert

Contest
- Neu: NRAU 10m (NAC), IARU "Nordic Version"

Contest - Send Log
- EDI-Daten, 'Club' und 'Operator Calls' gespeichert statt 'Soap text'

Contest - Work
- Locator-Datenbasis-Abfrage beim 'SSA Monthly HF (SM)'

Square Map
- Square-Nummern innerhalb der Karte beschriftet


Network
- State: Letzte gesendete Message erhalten
- Belegte Nummer: Freigabe auch mit "Esc" (Remove QSO)

Rotor-Steuerung Yaesu
- Stop-Azimut-Drehung hinzugefügt (bei "Set Rotor" ohne Richtung)

MASTER_CT.TXT aktualisiert


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Network State: Negative Zeitdifferenz nicht korrierbar
- Network - Undo: Falsches Verhalten korrigiert
- Network - Belegte Nummer - VHF-Conteste: Freigabe mißlang auf Partner-PCs
- Send Log - NRAU: File-Extension fehlt nach File-Dialog
- Import-ASCII: Laufzeitfehler bei sehr kleinen Dateien


COUNTRY.TXT Version 6.46
--------------------------------------------------------------------
- Neue Special Calls
  CR1*         CU         20090601-
  CR2*         CU         20090601-
  CR8*         CU         20090601-
  CS4*         CU         20090601-
  CQ1*         CU         20090601-
  CQ8*         CU         20090601-
  CQ2*         CT3        20090601-
- CR3, CR9 -> CT3



Version 6.45 Beta
*********************************************************************

Contest
- Neu:
  EU PSK DX,
  MEXICO RTTY International,
  UK DX RTTY,
  ARRL RTTY Round-Up,
  Ukrainian DX Digi
- Cabrillo 3.0 hinzugefügt
- YODX: Regeln aktualisiert
- URE Cabrillo format erlaubt für "Regional VHF Contest"
- Neues Schlüsselwort: "Snrtt": Nur führende Nullen verkürzt (=T) geben.

Contest - Work
- VHF: Knopf "Lock" entfernt, Felder 'Points'+'Multi' immer gesperrt
- Hotkey Strg+Leerzeichen: Öffnet Feld zum Vormerken des nächstes Rufzeichens
- Hotkey Strg+X: Empfangene laufende Nummer erhöhen
- VHF - "Rcvd Exchange": Neues Pop-Up-Menü mit 2 Schaltern
  - "Automatic take-over of locator"
  - "Detect + Move RS(T)"

Settings - Station:
- Farben für DX Cluster einstellbar

DX Cluster:
- Anzeige neuer Squares

QSL - Print
- New selection "Not Sent but Received"

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Steuerung IC-735
- Positionswechsel Signal/MMVARI-Fenster behoben
- DX-Cluster-Auswertung: 6m CW/SSB-Grenze von 50100 erhöht auf 50110
- ASCII-Import: Cabrillo-Modes erkannt
- Group Modify - Locator: Bereichsprüfung auf A..X korrigiert
- QSO - Import - UcxLog - Updated QSOs: Erstes QSO fehlte
- DX-Cluster Telnet: Blockierung bei Internet-Verbindungsverlust
- AGCW-VHF/UHF-Contest, EDI-Log: Fehlender '/' toleriert
- TX-ID-Auswertung unterdrückt, wenn nicht in Contest-Regeln definiert.



COUNTRY.TXT Version 6.45
--------------------------------------------------------------------
- Neue Special Calls
  K4M          KH4
  VK0KMT       CE9



Version 6.44
*********************************************************************

Contest
- Neu: SARTG WW RTTY, RRTC
- WAE - Bandmap: Gearbeitete Stationen mit noch möglichem QTC-Empfang in Grün angezeigt


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- QSO - Work: Tabulator-Felder bereinigt, Band map: ScrollBar-Überlauf behoben
- Export - ADIF: CQ- und ITU-Zonen hinzugefügt
- WinKey init: Unnötige Bytes entfernt
- QSO - Work - Name: '_' benutzbar für Leerzeichen-Eingabe
- View - IOTA: Wertung von LOTW-QSLs entfernt
- QSO - Group modify: Periode mit aktuellem Jahr vorbelegt



COUNTRY.TXT Version 6.44
--------------------------------------------------------------------
- Neue Special Calls
  4K2*         R1FJ       -19941231
  7O1YGF       7O         20000416-20000426
  FT?E*        FR/J       20090801-
  FT?G*        FR/G       20090801-
  FT?J*        FR/J       20090801-
  FT?T*        FR/T       20090801-
  CS8*         CU         20090601-
  CT8*         CU         20090601-
- LU6Z: Zeitraum korrigiert

LOCATOR.TXT 6.44



Version 6.43
*********************************************************************

QSL - Received
- Paralles Loggen möglich
- Anzeige einer anhängenden Worked-Liste zur Call-Suche

Main window
- Miles statt Kilometer wählbar (Settings-Station)

Contest - Work
- Anzeige unzulässiger Bänder erweitert

Network
- Uhrzeit-Übernahme von anderem PC möglich


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Helvetia-VHF/UHF/Microwaves : Export-Format-Vorgabe geändert in to "Plain Text"
- Rufzeichen-Übernahme aus "Last logged" wiederhergestellt
- Zustand des Work-Fensters (normal/minimiert) wird auf anhängendes Worked-Fenster übertragen
- Contest: "Sent Nr."-Änderung wieder immer möglich


COUNTRY.TXT Version 6.43
--------------------------------------------------------------------
- "Special Calls" und WAE-Calls mit Zeitraum hinzugefügt



Version 6.42
*********************************************************************

Rotorsteuerung
- Yaesu GS-232-Protokoll hinzugefügt
- Prosistel-Protokoll hinzugefügt


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- QSO-Edit: AutoComplete für Jahr abgeschaltet


Version 6.41
*********************************************************************

LOCATOR-Liste
- Es wird eine neue Locator-Database von DL8EBW / MMMonVHF (s. Help - Programm Verzeichnis) zusätzlich eingeführt.
  Eine kostenlose Version aus 2006 liegt in verschlüsselter Form als neue LCTR_220.TXT bei.
  Aktuellere Versionen können bei MMMonVHF erworben werden (s. Help).
- Die UcxLog-Liste LOCATOR.TXT enthält nur noch die Einträge, die in der LCTR_220.TXT nicht enthalten sind.

Settings - QSL Layout
- Lücken in Datum und RST einstellbar.

Member-Listen
- DIG und RTC aktualisiert


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- WinKey: F-Text-Ausgabe nach Paddle-Betrieb erst nach
          Winkey-interner Wortpause freigegeben.
- QSO-Print: Datum initialisiert.


COUNTRY.TXT Version 6.41
--------------------------------------------------------------------
- "Special Calls" hinzugefügt



Version 6.40
*********************************************************************

QSO - Work
- DXpeditions-Modus erweitert
- DX-Spot VHF: Locatoren in Remarks eingefügt

QSO - Edit - Full
- Hotkey Strg/Alt+R

Contest
- Neu: Asia-Pacific Sprint
- Neu: Westfalen Nord Aktivitätstag

Contest - Send Log - Destination file:
- Neuer Schalter "Append EDI category number"

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Franken Wettbewerb VHF: RST-Suche in Kontrollnummer unterdrückt,
  Punkte für nicht DL-Partner berechnet
- YODX: Neue Regel, CW+SSB wertbar
- QSO-Runden: Callbook-Anzeige für gewähltes Rufzeichen
- QSO-Work: Locator- und Manager-Übernahme aus RTTY-Received abspeichern
- Verzögerung für FT-757-Kommandos
- QSO-Work: Cursor nach Loggen (wieder) ins Call-Feld gesetzt

COUNTRY.TXT Version 6.40
--------------------------------------------------------------------
- "Special Calls" hinzugefügt



Version 6.39
*********************************************************************

Contest
- Neu: Wettbewerb Franken
- Neu: Hamburg Contest
- Neu: Baden Contest

Scan
- Neu: WPX
- Fenster kann geöffnet bleiben, wird beim nächsten Loggen geschlossen.

Settings - Station - Transceivers - CAT
- Neu: "Control PTT"

Settings - Station - Transceivers
- Neuer TRX-Typ "K2 special (CW->USB)" für gleiche CW-Lage auf allen Bändern

DOK-Liste DL.LST 
- Update von DL2FCB

Member-Listen
- Update von DH8DX


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- EU Sprint: Cabrillo-Export gesperrt wegen fehlender Format-Definition
- K3 CAT: Unvollständige Mode/Frequenz-Änderung aus DX-Cluster behoben
- IARU Fieldday: Fehlende empfangene Kontrollnummer -> '000' in STF
- ARI-Contest: Provinz IE in LE korrigiert
- BARTG-RTTY Conteste entfernt da geänderte Regel (3 Multis) z.Z. nicht realisierbar ist
- HSW-Wettbewerb aktualisiert
- EDI/REG1TEST: "PBand"-Werte korrigiert ("144 MHz" -> "145 MHz", "432 MHz" -> "435 MHz")
- FT-2000: Mode PKT-U erkannt


Version 6.38
*********************************************************************

Contest
- Neu: IARU Region 1 50MHz June Contest

ADIF-Export
- RST auf 3 Stellen begrenzt

LOCATOR.TXT 6.38

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Cursor in Work-Fenstern verschwindet teilweise nach Übernahme 
  mittels Mausklick aus Bandmap gefolgt von TRX-Frequenzänderung
- Sehr selten: Unerwünschte Verkleinerung mancher Tabellenspalten
  durch Windows (z.B. in View - Worked IOTA - Details)

  

Version 6.37
*********************************************************************

Backup - Cyclic
- Vorhergehende Sicherungen der Protokoll-Dateien (PROT..ULP) werden gelöscht,
  wenn sie vollständig in der letzten Sicherung enthalten sind

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Feld für Richtung/Entfernung teilweise zu klein bei LP
- Contest-Continue: "Online"-Erkennung verfeinert
- Mehrfach-Programmstart mit gleichem Logdaten-Verzeichnis verhindert
- QSO-Party (Febr.+Juni), STF-Log: ClaimedScore = ClaimedPts
- Mode-Aufklappliste: Höhe korrigiert (Rollbalken vermieden)



Version 6.36
*********************************************************************

DX-Cluster
- Anzeige von SFI/A/K
- Separater Contest-Mode (nicht nur Multi-Anzeige)
- Erkennung US-States und VE-Provinzen verbessert
- from "UcxLog Network":
  Meldungen und Spots (neu) werden auch ohne "Network - Start" übertragen

Telnet
- Verbindungsüberwachung verbessert (weniger Re-Connects)
- Fehlende Zeilenenden repariert

Settings - QSL Layout
- Rufzeichen-Breite und -Ausrichtung einstellbar

MEMBER~
- EPC.txt (European PSK Club) hinzugefügt

MANAGER.TXT 6.36


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- CQ World Wide WPX RTTY: Punktzahl für eigenes Land auf 80/40 korrigiert


Version 6.35
*********************************************************************

QSL - Print / Received:
- ASCII-Text-Export

View - Countries ... - File Export ...
- Neu: 144MHz Most Wanted (eDXCC and eMWS for MMMonVHF)

Scan - WAE
- Ausdruck Kreuzchenliste


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- DX-Cluster Mode-Erkennung: CW-Bereich im WWDX-160-CW bis 1900 kHz erhöht
- TNC-Empfangsverzögerung behoben
- Contest-Log-Cabrillo-REF: Mode an REF angehängt

LOCATOR.TXT 6.35

COUNTRY.TXT Version 6.35
--------------------------------------------------------------------
"Special Calls"
E5/N E5/S : Vertauschte Zuordnung korrigiert
3D1VU	  : korrigiert in 3D2VU
3D2RW	  : gelöscht als 3D2/R
JA9AIX/JD1: korrigiert in JA9IAX/JD1
JD1AMA	  : Korrigiert zu JD1/O
KC6/N5OK  : hinzugefügt als T8
KC6UP	  : hinzugefügt als T8
KC6XX	  : hinzugefügt als T8
KC6KW	  : hinzugefügt als T8
VK9CK	  : korrigiert in VK9C
VK9CL     : korrigiert in VK9C
VK9YT	  : hinzugefügt als VK9C
VK9NYG	  : hinzugefügt als VK9C
VP8CBA	  : korrigiert zu VP8/G
VP8CFM	  : korrigiert zu VP8/O
VP8GAV	  : gestrichen als VP8/F



Version 6.34
*********************************************************************

DX-Cluster
- Mehrere Quellen gleichzeitig möglich
- 2 interne Telnet-Clients
- Webbrowser: www.dxscape.com möglich

View - Countrie (Entities) - All Current
- "Print Cross List": Rufzeichen, Datum und Summen hinzugefügt

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Contestlog/STF: ClaimedMult2 ausgefüllt
- 160m-Bandgrenze für NA+SA auf 1800 kHz erniedrigt

LOCATOR.TXT 6.34
MANAGER.TXT 6.34



Version 6.33
*********************************************************************

Backup
- Neu : "Scheduled Cyclic Copy"

View - Countrie (Entities) - All Current
- Neu "Print Cross List" - DL7VEE's Kreuzchenliste

DX-Cluster
- Watch List: Auswahl von 'NIE anzeigen' möglich

ADIF Import
- Falsche Mode-Werte 'LSB' und 'USB' in 'SSB' konvertiert

Ouput-File SCORE.TXT für Teilnahme bei Getscores.org

Work - Undo Mode
- Von "Delete" getrennte Auswahl: <Esc> = "Keep QSO"

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Fenstergröße unter Vista korrigiert
- Spaltenversatz in CFD-Datei korrigiert
- ADIF-Wert V bei ...QSL_RCVD akzeptiert
- Sporadische Uhrzeit-Aktualisierung während "Undo"
- TRX-Steuerung während "Undo" jetzt abgeschaltet

COUNTRY.TXT Version 6.33
--------------------------------------------------------------------
- Reihenfolge korrigiert: 3D2/C E5/N FO/A VP8/H CE9
- Nicht anerkannt: 7O1YGF, 7O1A


Version 6.32 
*********************************************************************

Neue Modes: FSK441, JT65

View - Call Signs - Unknown band
- Neu

Scan - Self improve:
- Bandzuordnung für abgerundete MHz (1, 10, 18, 24)

ADIF-Import
- Falsche TX_PWR (mit W) akzeptiert
- Falscher Parameter L_LOTW_RECEIVED verarbeitet


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- RTTY: Keine Daten-Übernahme durch Anklicken wenn Send-Fenster zuletzt aktiv war
- QSO-Import-ASCII: Input-Begrenzung bei Windows98 behoben
- Falsche Bandmap-Wertung nach Work-Fenster-Wechsel
- DX-Cluster Mode-Erkennung: CW-Bereich im WWDX-CW erhöht
- Umschalt+Esc: Bandmap aktualisieren bei Band/Mode-Wechsel
- Überschreiben der Operator-Settings mit anderem Operator


Version 6.31
*********************************************************************

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Fehlender Dateiname für LZ-DX-Contest


Version 6.30
*********************************************************************

Contest
- Neu: EPC PSK63 QSO Party
- Neu: RSGB 1.8MHz CW (s. Help)

Windows - Send
- Schlüsselwort Snr: Bei leerem Call wird die letzte gesendete oder
  geloggte Nummer nochmal gesendet
  (nicht die bereits hochgezählte für das nächste QSO)

QSO - Import - ASCII
- Beschleunigt, Anpassungen für Profilog-Import

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Berlin-Brandenburg-Contest in KW und UKW getrennt
- Runtime-Error bei leerer Zeile in QTC-Datei
- Regeln für TARA Melee korrigiert
    

Version 6.29
*********************************************************************

Contest
- Geänderte Regeln WWDX 160m 2009
- Marconi VHF: DOK für EDI-Log eingebbar

Settings - Station
- Soundkarten-Name angezeigt

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Ten-Tec Orion: Mode setzen
- Win98: CPU-Last Problem bei Telnet intern
- Runtime error bei Locator-Eingabe in QSO-Work


Version 6.28
*********************************************************************

Automatische Aufforderung und Datei-Export zur Teilnahme an der
"Most Wanted"-Umfrage von DL7VEE ab 150 bestätigten Ländern
  
Protokoll-Datei
- Neu zur Aufzeichnung aller Log-Änderungen.

Länder-Bestimmung:
- Handhabung von "Gültig ab"-Datum hinzugefügt.

Contest-Regeln:
- Neu: Köln-Aachen
- Neu: DTC (Deutscher Telegrafie Contest)
- Aktualisiert: TOPS
- Thüringen: KW und UKW getrennt

Contest - Work:
- Info zur Kontrollnummer (Contest-spezifisch)
- Rules für GACW WWSA aktualisiert, GACW gestrichen
- HSW-Contest aktualisiert (10m statt 40m)

Contest Menü
- "Export - Account Log" umbenannt in "Send Log (Cabrillo, STF, EDI ...)"
- Edit Log: "Account data" umbenannt in "Contest Data"

Contest - Work
- Hotkey "Strg-U" --> "Alt-U" (Undo) mit Auswahl des letzten QSOs

View - Countries
- File Export: Neu "Overview HF cfmd." für Zuarbeit zu "Most Wanted"

Settings - QSL Layout
- PSE/TNX QSL: Neuer Schalter "per QSO" 

WinRotor: In Hintergrund verschoben.

Member-Listen aktualisiert.

Master-Listen aktualisiert.

ADIF 2.2:
- LOTW_QSL_RCVD hinzugefügt


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Entity-Erkennung verkürzt (z.B. CE/OH/VK bereits ohne Ziffer erkannt)
- WAEDC STF-Log, QTC-Umwandlung: Verhalten bei mehr als 3 Schrägstrichen korrigiert
- Fone: Funktionstasten unterdrückt, wenn keine VOICE-Dateien benutzt werden
- QSL-Print: Doppel-Rufzeichen nicht aufspalten, wenn Manager-Zeile oberhalb ist.
- Settings-Station: Umrechnung Locator in Grad, fehlende Null bei Zehntel-Grad
- QTC-Empfang: Nicht gespeichert, wenn Pfeil runter bei offener Bandmap benutzt wurde 
- Sendtext-Files nicht erkannt
- WinRotorXP Auto-Start
- WinKey: Tastfehler nach Paddle-break.
- Network: Automatischer Contest-Start wieder hergestellt


COUNTRY.TXT Version 6.28
--------------------------------------------------------------------
- "Gültig ab"-Datum hinzugefügt
- Reihenfolge VU4, VU7 korrigiert
- Special Call 4U1VI in 4U1VI? korrigiert


Version 6.27
*********************************************************************
Übersprungen.


Version 6.26
*********************************************************************

WinRotor und ARSWIN unterstützt

Neuer Contest: INORC

WAEDC: auch leere QTCs können geloggt werden

Neuer Tip in LIESMICH.TXT

Neuer TRX: Ten-Tec Omni (=Orion)

MANAGER.TXT aktualisiert


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Contest - Work: Zu sendende Kontrollnummer korrigiert,
  wenn letztes QSO gelöscht wird 
- Contest - Work - VHF: RST-Erkennung in Received Nr. verbessert
- Contest - Work - VHF: Berechnung der Durchschnitts-Entfernung korrigiert  
- Contest - Work - VHF: Punktberechnung korrigiert (IARU-Regel: +1km)
- AGCW VHF/UHF Contest: EDI-Ausgabe korrigiert (Klasse extrahiert)
- Erkennung zweite Soundkarte bei CW/SSB
- Soundkarten ID frei wählbar


Version 6.25
*********************************************************************

MMVARI-Engine integriert für RTTY, PSK und MFSK 

Neue Conteste:
- Holyland

QSL - Print
- Neuer Schalter "Only Unconfirmed Entities ((on Band or Mode)"
- "Collect" (bei großen QSO-Zahlen ) wesentlich beschleunigt

QSL - Received
- Call Book sichtbar

Windows - Call Book
- Markieren/Kopieren in Zwischenablage ermöglicht
- Suche nach Home Call

Windows - Send
- Sendtext-Files s. Help
- Eingabe in Sendetext-Feld bei RTTY/PSK mit VOX aktiviert auch MOX

Export - ADIF
DOK (= DL-District) in ADIF-Feld "SIG" (statt "STATE") exportiert 

Import - ADIF
USA-County "CNTY" in Logfeld Award "USA-CA" importiert 

DOK-Liste DL.LST
- Update von DL2FCB

MANAGER.TXT, LOCATOR.TXT
- kleine Korrekturen


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- QSO-Work: Tabulator-Reihenfolge korrigiert
- Settings "Same QRG ..." gespeichert
- Großbuchstaben im Sendetext nicht nur für Schlüsselwörter zulässig
- REG1TEST-Format: 'PClub=' auch leer ausgeben
- Letzte Frequenz auch für Bänder > 1,2 GHz speichern
- Frequenzoffset > Bandanfang für Bänder > 144 MHz zulassen
- Contest-Import-ADIF wieder trotz fehlendem CONTEST_ID möglich 


Version 6.24
*********************************************************************

HamCall-CD (Buckmaster) unterstützt.

Neue Conteste:
- Fieldday HB (USKA)

... - Work
Hotkeys für '/P' entfernen ein bereits angehängtes '/P'

LOCATOR.TXT Version 1.04
- Unzulässige Rufzeichen korrigiert/entfernt

COUNTRY.TXT Version 6.24
- TA: Prefixes TB and TC added  
- WAE list: "YU8 Kosova" added



Version 6.23
*********************************************************************

Neue (eigene) MASTER... Dateien. Siehe Help.
Setup.exe updated.
 
ADIF 2.0 unterstützt

Neue Conteste:
- Hessen-Contest

WinKey:
- Key Mode (lambic ...) auswählbar


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Export - Account log - EDI - Separate Bands: Filename + PBand korrigiert
- WinKey - Paddle break: Nur bei CW verarbeiten.
- QSO - Work - Locator: Listenauswahl korrigiert.
- AGCW-VHF/UHF-Contest: Bandauswahl (Klasse) ermöglicht



Version 6.22
*********************************************************************


Settings - Station 
- "Rest"-Modes individuell definierbar
- Schalter "Keep frequency at base mode change"

QSL - Received
- "Mark for print" - Vormerken für späteren Druck
- "Send all"

Neue Conteste:
- DARC Februar-QSO-Party
- VFDB Contest
- Saar Contest

Contest - Export - Account Log - Plain text
- Zusatzangaben bei VHF möglich (wie in EDI)

Receive RTTY
- Knöpfe für F1 bis F8 

Scan
- Knopf "Print"

Mitgliederlisten optional im UcxLog.zip 
MANAGER.TXT aktualisiert

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Suche in Memberlisten auch bei Übernahme aus DX-Cluster
- VHF-Contest - Undo - Abbruch: Locator in "sent" verdoppelt
- QSO-Runden: Geänderte Frequenz für alle übernehmen
- Telnet intern: Cursor-Rücksprung zur ersten Zeile unterdrückt
- RTTY wieder aktivierbar bei "Same frequency in all work windows"
- Windows 98: CPU-Last 100% behoben
- HSC-Contest: Contestperiode bei "Work" nicht berücksichtigt



Version 6.21
*********************************************************************

Main-Window skalierbar

Mitgliedslisten nutzbar (s. Help-Index 'Member')

Contest - Export Account Log
- Cabrillo: Warnung, wenn Kontrollnummer zu lang ist
- Cabrillo-Export gesperrt für die meisten VHF/UHF-Conteste
- STF-Export gesperrt für AGCW-VHF/UHF-Contest
- PACC: Cabrillo-Format empfohlen

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Steuerung FT-1000/FT-1000D korrigiert
- WinKey: "Tune" auch mit Paddle-Break beenden
- Winkey-Channel 2 für Paddle auch ohne CW-Ausgabe selektiert

COUNTRY.TXT Version 6.21
-----------------------------------
- Entity prefix T9 --> E7  
- Breitengrad von 3Y (Bouvet) korrigiert



Version 6.20
*********************************************************************

COUNTRY.TXT Version 6.20
-----------------------------------
Neu: FJ - Saint Barthelemy  


Version 6.19
*********************************************************************

QSL - Print
- Beschränkung auf 5000 QSOs aufgehoben

Contest
- Neu: Oceania-DX, Bayern-Ost, EA RTTY
- DARC 10m + Weihnachtswettbewerb: Nur noch STF-Export möglich

WinKey
- PTT schaltet auch bei anderen Modes als CW

Telnet intern
- "Auto"-Reconnect

View - Countries - File-Export - Unconfirmed/Missing
- Erweitert um fehlende Entities pro Band und Mode


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- QSO - Edit Full: Contest-Marke ganz am Ende fehlt
- Contest - ARRL 160m - Cabrillo: Sent exchange 'DX' vom Robot gefordert
- Worked list: Unbeabsichtigte Zeilenzahl-Veränderungen behoben
- Telnet intern: Host-Liste in anderen DX-Cluster-Modes verfälscht


COUNTRY.TXT Version 6.19
-----------------------------------
- 4W:   AS -> OC
- E4:   CQ 21 -> 20
- FK/C: CQ 32 -> 30
- FO:   CQ 31/32 -> 32


Version 6.18
*********************************************************************

Contest
- ARRL 160: Neue Regeln eingearbeitet


Version 6.17
*********************************************************************

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Farbe in Worked List bei UKW-Contesten zeitweise falsch



Version 6.16
*********************************************************************

Locator Map:
- Knopf "Copy" (in die Zwischenablage)

Contest - Work
- Hotkey "CTRL-I": Sende interne DX-Meldung ohne Nachfrage + ESC

Contest - Export Account Log
- WAE: QTC-Prüfungen erweitert (Auto-Korrekturen und Warnungen)
- STF: Datum/Uhrzeit des Log-Exports eingefügt

Telnet
- Fenster-Minimierung gespeichert


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- EDI-Output: PBand bei Einband-Contesten (wieder) versorgt.


COUNTRY.TXT Version 6.16
-----------------------------------
- BS7 : ITU zone 44 --> 50
- BS7 : CQ zone 24 --> 27
- E5/N: CQ zone 31 --> 32
  
         


Version 6.15
*********************************************************************

Contest
- Neu: Ukrainian DX

QSO - Import - ASCII
- Locator hinzugefügt


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Runtime error bei Strg-F12 in SSB



COUNTRY.TXT Version 6.15
-----------------------------------
- CP : ITU zone 12 --> 12/14 
- CE9: ITU zone 73 --> 67/69/70/71/72/73/74



Version 6.14
*********************************************************************

"Worked"-Liste der Work-Fenster überarbeitet:
- Nur noch eine Liste am jeweils aktiven Work-Fenster
- Länge einstellbar
- Suche nach Rufzeichen und/oder Locator
- Suche nach Rufzeichenteilen (immer, ohne '*')
- Suche auch in Locatorliste (nicht nur Log und Masterliste)
- Neue, länger laufende Suchfunktionen im Hintergrund
- Anzeige von Entfernung und Richtung bei den geloggten VHF-QSOs

WinKey unterstützt

Transceiver JRC JST-135 unterstützt

Contest - Export - EDI
- Separate Felder für Postleitzahl und Ort

Contest
- Neu: RDA, Croatia CW, TOPS Activity, AGCW VHF/UHF

Contest - Work - VHF
- Mehrere Bänder trotz Einband-Wertung in einem Work-Fenster erlaubt,
  bandweiser EDI-Export möglich
- Anzeige des km-Durchschnitt (nur bei Einband-Contesten ohne Multi)

QSO - Print Log
- Operator wählbar

QSO - Export
- Generell wählbar: Operator, incl. Conteste
- CSV: Contest-Points hinzugefügt

Settings - QSL Layout
- Testprint/display: SWL schaltbar
- Set positions/size: Automatisch selektiert

QSO - Export - All Ucx Logs
QSO - Import QSOs - UcxLog - Updated QSOs
- Neu, z.B. für QSL-Bearbeitung auf einem anderen PC

QSL - LOTW Import
- Anzeige der Daten neuer QSLs

Settings - Station
- Umrechnung von Koordinaten in Locator möglich
- LPT-Port Pin 16 schaltet bei TRX 3 und 4

Windows - DX Cluster
- Selektierte Zeile geht nach 10s automatisch wieder zum Ende der Liste

QSO - Work / Edit Full / Group Modify - QSL Print
- Zusätzlich zum Vormerken des QSL-Drucks auch "nicht" und "Niemals" möglich.

Telnet intern
- Auto-Connect/Login

MANAGER.TXT
- aktualisiert 06.09.2007
 


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Vista-Runtime-Error
- Maus-Rad in einigen Listen aktiviert
- Bandmap: Erste Zeile nicht selektierbar
- ICOM Bandbreite-Einstellung pro Mode erhalten
- ADIF-Export: QSO-Nummer falsch angezeigt
- MMTTY: "Delay PTT on -> key on" realisiert
- Map: Anzeige der Locator-Position auch ohne Rufzeichen
- TRX-Offset > 6 Stellen ermöglicht
- Fensterinhalt zu groß (XP, Vista) 

COUNTRY.TXT Version 6.14
-----------------------------------
- Prefix E7 zu T9 hinzugefügt
- Prefix U5 zu UR hinzugefügt
- Prefixbereich XX0-XX8 von CT zu BY verschoben


Version 6.13
*********************************************************************

ADIF-Import: QSL_SENT_VIA=D verarbeitet 

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Seltener Programmabsturz (Blockierung) aus DX-Cluster behoben
- QSO-Work, Strg-M nicht für alle Modes wirksam



Version 6.12
*********************************************************************

Seltener Runtime-Error bei "Sort Log" behoben.


Version 6.11
*********************************************************************

Windows-Default-Soundkarte (wieder) wählbar.


Version 6.10
*********************************************************************

Achtung: Neue Version von Setup.exe

"HTML Help" anstatt "Windows Help" verwendet (wegen Vista).

DX Cluster über internen Webbrowser möglich.

Settings - Station:
- Komplett überarbeitet
- Portauswahl vereinfacht
- Anzahl der steuerbaren Transceiver von 2 auf 5 erweitert
- Sound-Karte wählbar 
- Schalter für Frequenz/Mode-Einstellung beim Umschalten zwischen Work-Fenstern

QSO - Work - DXpedition
- Hinweis angezeigt, daß "DXpedition" zur Größenänderung ausgeschaltet werden muß.
- Gemeinsames Feld für RST und RST-Zusatz (Schlüsselworte Srsta+Rrsta entfallen)

Contest
- Export - EDI-Format: Feld 'Power' ergänzt, 'Club' deaktiviert für DL (nur DOK).

QSL Print
- Neue Auswahlmöglichkeit: Nur drucken, wenn noch nicht für Band und Mode gesendet. 

QSL - Print/Received - Export ADIF
- Abfrage für setzen "QSL sent" im Log

Contest - New:
- Regional VHF: Allgemein verwendbarer monatl. VHF/UHF-Contest mit Multi-Band-Wertung

Network
- Anzeige der Zeitdifferenz zwischen PC-Uhren

DX-Cluster - Übernahme in QSO-Work
- Bei 2 Locators im Kommentar: Besseren ermitteln


Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- QSO - Work - DXpedition: Grafikfehler bei erster "Logged"-Anzeige behoben
- SSA-Contest - Cabrillo-Log: Rcvd Exchange Position korrigiert
- AGCW QRP/QRP-Contest: Punkte korrigiert
- QSL - Print: Letztes QSO drucken, End date >= Begin date
- Contest - Continue: "Checklog VHF" erhalten 
- Network: "Undo"-Fehler behoben
- Network: Fehler bei "Incremental shared number per band"
  und loggen auf gleichem Band behoben
- Fensterposition auf Zweit-Monitor wiederhergestellt
- Setup: Fehler bei Datenverzeichnis mit Leerzeichen behoben 


Version 6.09
*********************************************************************

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Settings - Station: Knopf "Detect LPT" wieder aktiviert

COUNTRY.TXT Version 6.09
-----------------------------------
- Offizieller Montenegro-Prefix: 40
  (provisorischer Prefix Z4 wird konvertiert)


Version 6.08
*********************************************************************

Scan:
- Neu: QSOs mit unbestätigten Band/Mode-Länderpunkten

Contest
- Neu: YU DX
- ARI: Provinzen aktualisiert
- UBA-DX: EU-Länder aktualisiert

QSL - Print/Received
- 'Export' der Druckliste in ADIF

QSL
- Neu: 'Import ADIF print list'

QSO - Import - ADIF/ASCII
- Eintrag des aktuellen Operators in importierte QSOs möglich

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- MVP-Contest VHF, Punkt-Anzeige



Version 6.07
*********************************************************************

Settings - Station
- neuer TRX "ICOM Trcv.= OFF"
- TRX-Liste sortiert

Windows - DX Cluster
- Aktivitätsbalken

QSO - Work
- Automatische Anpassung der Schriftgröße bei überlangen Texteingaben

ADIF Export/Import
- ADIF-Country-Codes unterstützt

Contest
- Export - EDI-Format: Felder ergänzt.
- Neu: Brandenburg Klubstationswettbewerb

Behobene Fehler
--------------------------------------------------------------------
- Änderung ICOM-Frequenz/Mode bei Programmstart
- QSO - Edit Full: Falscher Contest-Hinweis am Jahresanfang
- Contest - Work - Feld Worked: Doppel-QSOs nicht immer Rot
- Contest - VHF - Work: Manuell eingegebenen Locator bei Call-Änderung
  nicht aus DB überschreiben
- Contest - 10-10: Falsche Feldanordnung im skalierbaren Work-Fenster
- MVP-Contest: Geteilt in HF und VHF, SSB+FM gewertet
- Contest - Duplicate List: Fehlfunktion behoben
- EDI-Export: Rcvd. Locator jetzt aus rcvd. Kontrollnummer entnommen
    (nicht aus Locator-Feld, Differenzen durch Editieren möglich)
- EDI-Export: Codes für Crossmodes
- Größe des RTTY-Receive-Fensters  


COUNTRY.TXT Version 6.07
-----------------------------------
- Prefix-Änderung ZK1# zu E5/: N/S vertauscht
  
COUNTRY.TXT Version 6.06
-----------------------------------
- ADIF-Country-Codes eingefügt



Version 6.05
*********************************************************************

View
- neu: NCDXF Beacons

Startup
- Log-Laden und -Import für große QSO-Zahlen bis zu 5-fach beschleunigt

Contest
- Neu: RTC-Party, LZ DX, REF
- Export - EDI-Format: Neue Felder für Equipment.
- Übernahme US-Staaten aus Callbook in Rcvd. Nr. (WW160, ARRL, ARRL 10m)
- RTTY - Auto-Detect: Ignoriert Doppel-Calls 
- HA-DX: Prüfung des Country Code hinzugefügt 

Send
- 'ä ö ü @' in CW möglich (nur direkt im Sendetext-Feld)

Telnet intern
- Fenstergröße und -position gespeichert

TRX-Steuerung
- neu: FT-2000 (versuchsweise)

Settings - Station
- neu: "Detect COM ports"

MANAGER.TXT
- aktualisiert 19.02.


Behobene Fehler
-----------------------------------
- Enter in RTTY Sendetext-Feld wirkt nicht mehr als 'neue Zeile'
- Runtime error in Map bei fehlendem eigenen Locator
- "Round Member"-Fenster schließt sich beim Entfernen von Calls nicht
- QSO-Work mit "Keep last RST": ESC -> falsch 599
- QSO-Work: "Worked" bei leerem Jahreslog nicht gelöscht.
- Hell-Lila Farbton (neuer Bandpunkt) etwas kräftiger für Notebooks.
- Cabrillo: 'HA DX' in 'HA-DX' geändert
- ICOM: Falsche Modeanzeige nach Frequenzwechsel.
- Erkennung/Warnung bei großen Systemfonts verbessert
- Fehler bei COM-Ports > 9
- Unerwünschte Selektion in "Worked"-Feldern (blauer Hintergrund)
- Größe der Druckaufträge mit Bildern verringert  



COUNTRY.TXT Version 6.05
-----------------------------------
- Versionsnummer zukünftig gleich der Programm-Version bei Ausgabe
- Neu: KH8/S  Swains I.
- Neu: Z4     Montenegro (provisorisch)
- Einige Prefixe in gebräuchlichere geändert:
  1A	1A0
  3D2#1	3D2	
  3D2#2	3D2/R
  3D2#3	3D2/C
  3Y#1	3Y/B            
  3Y#2	3Y/P
  FK#1	FK		
  FK#2	FK/C		
  FO#1	FO		
  FO#2	FO/C	
  FO#3	FO/M		
  FO#4	FO/A		
  JD#1	JD1/M	
  JD#2	JD1/O
  R1F	R1FJ		
  R1M	R1MV		
  VK0#1	VK0/H	
  VK0#2	VK0/M
  VP6#1	VP6		
  VP6#2	VP6/D	
  VP8#1	VP8/F	
  VP8#2	VP8/G
  VP8#3	VP8/O
  VP8#4	VP8/H
  VP8#5	VP8/S
  VP8#6	CE9
  VU#1	VU7	
  VU#2	VU4	
  ZK1#2	E5/S
  ZK1#1	E5/N
  4U#1	4U_IT
  4U#2	4U_UN
  TA#1	TA



Version 6.04
*********************************************************************

- QSL-Manager-Datenbasis

- "Work"- und "Send"-Fenster skalierbar

QSL received
- SWL-Karte, Rcvd RST leer: Druck von 'wkd ...' in RST-Feld (statt Remarks)

QSO - Convert to Contest
- neu

Group Modify
- erweitert um "Sent Nr"



Version 6.03
*********************************************************************

QSO-Work
- Neue Funktion "Add call sign" für QSO-Runden
- Namensliste unterstützt
- Begrenzung auf 100.000 neue QSOs pro Start aufgehoben

Main Window
- Neuer Knopf: Show QSOs '... act. band+mode'

Contest-Work
- Begrenzung auf 100.000 QSOs pro Contest aufgehoben
          
Settings-Station
- Auswahlfeld "DXpedition" in QSO-Work verschoben

Map - Rectangular
- Stunden-Gitter per Pop-Up-Menü oder Doppelklick anzeigbar

Neuer TRX:
- FT-767 (passiv)

Telnet integrated:
- Host/Port-Liste (letzte 5 Einträge))

Received RTTY - Auto detect
- Rufzeichen-Erkennung nach 'DE'

Behobene Fehler
---------------
- QTC-Mindestzeilenlänge von 10 auf 6 verringert
- Fieldday: MIXED erlaubt (teilweise zusätzlich RTTY möglich)
- QSO - Export - ADIF: Fehlende Ende-Zeit
- Network - Contest: Single Band mit Shared Number ermöglicht
- EDI-Format: 'QsoRecords' korrigiert in 'QSORecords'
- EDI-Format: auch DOK ausgeben (Feld PExch) 
- QSO-Edit-Full: Erfassen neuer QSOs (Tabulator/Vorgaben) verbessert
- QSO-Work: Länge Award/Count-Feld erhöht.
- Contest - Export - Account Log - WWDX RTTY: Cabrillo-Format korrigiert
- Öffnen des RTTY-Receive-Fensters ohne MMTTY unterdrückt
- Send Window - RTTY: Enter im Sendetext für neue Zeile möglich.
- HADX-Contest: Regeln HA-Teilnehmer hinzugefügt
- WAE-Länderbestimmung korrigiert

COUNTRY.TXT Version 3.28
------------------------
- Timor-Leste ITU-Zone 51 --> 54


Version 6.02
*********************************************************************

Contest
- New: Liste in alphabetischer Reihenfolge
- Work: Worked-Liste verbessert

Neue Conteste
- 10-10 Sprint Party
- Original-QRP-Contest
- European DX Championship

QSO/Contest-Work:
- Knopf "DX" ermöglicht auch das Senden interner Messages (anstatt Shift-ESC)

MMTTY
- AFSK-TX-Mode schaltbar SSB oder Packet 

Behobene Fehler
---------------
- Contest-Continue : Suchfunktion korrigiert
- Contest-Statistics: Werte der ersten Stunde und Zeitverschiebung korrigiert
- Contest-Network: "Shared numbers" auch für Single-Band-Klassen erlaubt  
- REG1TEST-Ausgabe (EDI) korrigiert
- SAC-Contest: Regeln für scandinavische Stationen ergänzt
- WWSA Contest: Regeln für SA hinzugefügt
- NAC Contest: Entfernung (km) aufgerundet zur Punktzahl
- QSO-Work: Speicherung der Frequenz pro Band/Mode bei manueller Änderung
- QSO-Work: Manuell veränderte Zeit -> Loggen als Beginn- und Endzeit 
- QSO-Statistics: Gesamtzahl korrigiert (-1), Zahlen rechts ausgerichtet
- QSL-Print: Falsche Anzeige bei mehr als 9 QSLs pro Rufzeichen korrigiert
- QSL Papiergröße: CheckBox zum Unterdrücken der manuellen Einstellung
- TRX-Kopplung: Kenwood-Frequenzbereich auf 2 GHz erweitert
- WSocket-Units aktualisiert


Version 6.01
*********************************************************************

QSL Layout:
- Papiergröße einstellbar.
- Freie Skalierung.
  
Settings - Printer: Auswahl wird gespeichert.

Contest: Neu Helvetia-VHF/UHF/Microwaves-Contest

WAEDC, QTC Receive: Hotkeys ',.-' wie im Work-Fenster/Rufzeichen


Behobene Fehler
---------------
- Um eine Stelle verschobene Frequenzangabe in DX-Cluster-Meldung abgefangen.
- Log-Datei-Verschiebung zwischen PCs während des Contests: Erhöhen der Kontrollnummer korrigiert. 
- FT840/900/990: CW-Bandbreite setzen auf "schmal"
- Falsche Landesanzeige in selbst gesendeten DX-Cluster-Meldungen
- QSO-Work: Manuell eingegebenen Locator bei Bandwechsel erhalten


COUNTRY.TXT Version 3.27
------------------------
- E5 --> S. Cook Is. / N. Cook Is.




Version 6.00
*********************************************************************

Neues Netzwerk-Konzept:
- Dateifreigabe und Master PC nicht mehr benötigt
- Komplette Über-Kreuz-Synchronization der Logs im Hintergrund nach Netzwerkstörung 

Master-Daten unterstützt

Neuer TRX:
- FT-900 = FT-840 
- FT-100

Neue Conteste:
- SP-DX
- Mecklenburg-Vorpommern

QSO - Work: Popup-Menü für Steuerung der QSO-Beginnzeit

Contest - Work (VHF): Hotkey Strg-F für Mode FM

Settings - Station: Neues Feld "Code for Zero"

DX Cluster - Watch: Anzeige bereits gearbeiteter Rufzeichen schaltbar.

Import - ASCII: "District" hinzugefügt 


Behobene Fehler
---------------
- Nummernbereich der ITU-Zonen von 80 auf 90 erweitert
- Ziffern in W-Rufzeichen werden nicht mehr zur Zonenbestimmung genutzt
- Konflikt mit nationalen Windows-Einstellungen für Zeit-Separator und -Format
- RST/Nr-Erkennung in UKW rcvd. Nr. verbessert
- European Sprint: RST nicht erforderlich 
- Record: Anlegen neuer Datei pro Stunde unsicher
- DX Cluster - RX markiert: Band/Mode-Änderung TRX wirkt nicht auf Auswahl
- Russian DX Contest: Punkte korrigiert, Regeln für russische Teilnehmer hinzugefügt
- Hotkeys für CW-Geschwindigkeit nicht immer wirksam ohne geöffnetes Send-Fenster
- DARC-UKW-QRP-Contest: Mode in MIXED geändert
- QSO-Work (Dxpedition): QSO-Rate korrigiert
- DARC Funkertag QSO-Party: Bedingungen aktualisiert
- NAC-Contest: Bandfaktor korrigiert
- Worked-List: Anzeige von Call mit '/' am Ende
- VU4AN/VU3xxx: Such- und Manager-Probleme bei QSL-... behoben 


COUNTRY.TXT Version 3.26
------------------------
- JD1#1 ITU zone 65 --> 90






